# OziMapConverter

The English version is here

Простой конвертер файлов привязки и треков программы OziExplorer, который может:

- Конвертировать трек OziExplorer (*.plt) в маршрут OziExplorer (*.rte)

- Конвертировать треки OziExplorer в формат .gpx и .kml (GoogleEarth)

- Конвертировать точки OziExplorer в формат .kml (GoogleEarth) и обратно

- Конвертировать трек в формате GPX и .kml (GoogleEarth) в трек OziExplorer.

- Конвертировать трек OziExplorer для GPS Tracker (PalmOS). Полученный файл с расширением *.csv нужно скопировать в директорию \GPSPilot\Tracks\ на карточке и импортировать в GPS Tracker

- Конвертировать трек GPS Tracker (PalmOS) в трек OziExplorer. Предварительно надо трек из GPS Tracker экспортировать в файл *.csv. Внимание! Перед экспортом трека в формат .scv в программе Tracker, в установках (Preferences) опция формата представления координат (Lat/Longitude) должна быть выставлена в десятичное представление (DD.dddd)

- Генерировать файл привязки (*.cal) для программы Touratech-QV3 (Windows)

- Генерировать файл привязки (*.jpr) для программы Fugawi (Windows)

- Генерировать файл привязки (*.geo) для программы GPS Tracker (Atlas) (PalmOS)

- Генерировать карту (*.prc) для программы PathAway (PalmOS). Если карты в формате *.ozf, необходимо их сначала конвертировать в нужный формат с помощью программы OziExplorer.

- Генерировать файл привязки (*.rsf) для программы Geographic Transformer (Windows)

- Генерировать файл привязки (*.gcp и *.gmw) для программы Global Mapper (Windows)

- Уменьшить размеры (в пикселях) карт OziExplorer с соответсвующим пересчетом точек привязки

Скачать: OziMapConverter 2.98 (Архив 519 кб)

## История изменений

Версия 2.98 - Улучшена конвертация линий формата GoogleEarth (*.kml) в маршрут формата OziExplorer (*.rte). Теперь генерируется дополнительно файл .wpt

Версия 2.97 - Улучшена конвертация треков OziExplorer (*.plt) в маршрут формата OziExplorer (*.rte). Теперь генерируется дополнительно файл .wpt

Версия 2.96 - Добавлена конвертация треков OziExplorer (*.plt) в маршрут формата OziExplorer (*.rte)

Версия 2.95 - Добавлена конвертация линий формата GoogleEarth (*.kml) в маршрут формата OziExplorer (*.rte)

Версия 2.94 - Поправлена конвертация из формата GoogleEarth (*.kml)

Версия 2.93 - Добавлена конвертация точек OziExplorer (*.wpt) в точки GoogleEarth (*.kml). И наоборот: *.kml -> *.wpt

Версия 2.92 - Добавлена возможность конвертации директории целиком (с поддиректориями)

Версия 2.91 - добавлена поддержка датума Lisboa (Portugal)

Версия 2.87 - Исправлен баг с конвертацией для программы EasyTrace. Добавлена конвертация GoogleEarth (*.kml) -> OziExplorer (*.plt)

Версия 2.86 - Исправлен баг с конвертацией UTM. Добавлена конвертация для программы EasyTrace

Версия 2.85 - В конвертации треков в формат *.gpx и *.kml добавлена конвертация директорий целиком (с поддиректориями), исправлено распознавание фрагментов трека OziExplorer, изменено оформление фрагментов трека в формате .gpx, добавлена конвертация даты и времени ( в формат .gpx)

Версия 2.84 - В конвертации треков в формат *.gpx и *.kml добавлена конвертация русской кодировки, конвертация Pulkovo 1942 в WGS84.

Версия 2.83 - Исправлен баг, не позволявший выбирать больше одного трека.

Версия 2.82 - Добавлена конвертация треков OziExplorer (*.plt) -> *.gpx.
В конвертации OziExplorer (*.plt) -> GoogleEarth (*.kml) поправлено распознавание сегментов трека

Версия 2.81 - добавлена поддержка датума Potsdam Rauenberg и проекций Swiss Grid и British National Grid

Версия 2.79 - добавлена конвертация треков OziExplorer (*.plt) в треки GoogleEarth (*.kml)

Версия 2.78 - Исправлена ошибка в процедуре конвертации: Touratech->OziExplorer

Версия 2.77 - Небольшие исправления в процедурах конвертации: OziExplorer ->Touratech, Touratech->OziExplorer и GPX-track-> OziExplorer track

Версия 2.76 - Добавлена поддержка датума Campo Inchauspe. Генерация файла привязки для Global Mapper теперь происходит в проекции "Geographic(Latitude/Longitude)"

Версия 2.75 - Улучшена конвертация в формат Pathaway

Версия 2.74 - Поправлен алгоритм генерации файлов привязки для Geographic Transformer. Добавлена функция конвертации привязки файлов *.kap в файлы привязки Touratech и OziExplorer (конвертировать в битмап можно этой утилитой: libbsb ). Добавлена функция конвертации файлов привязки Touratech (*.cal) в файлы привязки OziExplorer (*.map).

Версия 2.72 - Улучшена конвертация European 1950

Версия 2.7 - Добавлена поддержка European 1950 (Portugal)

Версия 2.69 - Добавлена поддержка проекции Mercator. Улучшен алгоритм сортировки точек

Версия 2.68 - Устранены 4 мелкие ошибки.

Версия 2.67 - При генерации файла для Pathaway введена возможность выбора пользователем конвертации Pulkovo 1942 в WGS84. Устранены некоторые мелкие ошибки.

Версия 2.66 - Найдена и исправлена ошибка при конвертации в Global Mapper

Версия 2.651 - Незначительные изменения

Версия 2.65 - Добавлена возможность уменьшения размеров (в пикселях) карт OziExplorer с соответсвующим пересчетом точек привязки

Версия 2.64 - Добавлена конвертация треков в формате GPX в треки OziExplorer

Версия 2.63 - Смена названия

Версия 2.62 - Изменен алгоритм конвертации координат из Пулково в WGS84. Точность повысилась, на мой взгляд. Влияет на генерацию привязок для GPS Tracker и Global Mapper.

Версия 2.61 - Изменен алгоритм генерации файла для Pathaway. Привязка в Пулково теперь не конвертируется в WGS84. Это делалось потому, что текущая версия Pathaway не совсем корректно работает с Пулково. Конвертацию в WGS84 пользователи воспринимали как ошибку программы, поэтому в новой версии это делаться не будет. Пишите авторам Pathaway. Я уже писал.

Версия 2.6 - теперь, при несовпадении формата bitmap-файла, генерится .png для Global Mapper и .bmp - для pathAway. Введение данной функции привело к росту размера исполняемого файла.

Версия 2.59 - Мелкие изменения в алгоритме генерации файла для Global Mapper.

Версия 2.58 - Мелкие изменения в алгоритме генерации файла для Global Mapper.

Версия 2.57 - Изменен алгоритм генерации файла для Global Mapper для совместимости с его версией 5.10

Версия 2.56 - Исправлена ошибка в алгоритме генерации файла для Global Mapper

Версия 2.55 - Добавлена конвертация в файлы привязки Global Mapper. Добавлена конвертация треков GPS Tracker в треки OziExplorer. Не работала конвертация карт для Pathaway под Windows 98 - поправлено.

Версия 2.54 - Добавлена конвертация в файлы привязки Geographic Transformer

Версия 2.53 - Добавлена опция сжатия (или несжатия) файлов prc для Pathaway. Исправлена обработка количества точке привязки меньшее 4.

Версия 2.51 - Оптимизирован режим конвертации в файлы Pathaway, чтобы меньше "грузился" процессор.

Версия 2.5 - Теперь можно выбрать сразу несколько файлов для конвертации и заниматься другими делами:-) Файлы выбираются мышкой, удерживая нажатой клавишу Shift или Ctrl. Чтобы выбрать все файлы в директории надо нажать Ctrl+A.

Версия 2.3 - При генерации файла привязки для GPS Tracker, если карты в Pulkovo 1942, координаты теперь конвертируются в WGS84. Так как это значительно снижает погрешность позиционирования в GPS Tracker (а он "мыслит" в WGS84) - имеющиеся файлы *.geo рекомендуется сгенерировать заново!

Версия 2.2 - Добавлена конвертация в файлы привязки Fugawi

Замечания, предложения, коррективы приветствуются и ожидаются по этому адресу

http://www.ada.ru/GPS/index.htm

http://www.ada.ru/index.htm